**Załącznik nr 7**

**Dostawa koparko - ładowarki o mocy 100-110 KM**

**wraz z kompletem osprzętu w ilości 12 szt.**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznaniu rynku przedstawiam wstępne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne | | Dostępny/Szacunkowa wartość jednostkowa **netto/brutto [w zł**] | Niedostępny | Szacowany czas dostawy od zawarcia umowy/dni/ |
| 1 | UKŁAD NAPĘDOWY:   * silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin minimum IIIB, * moc 100 - 110 KM, * napęd na dwie osie, * układ napędowy wyprodukowany przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), * skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna min. 4 biegi w przód, * blokada tylnego mostu, * dwa niezależne układy hamowania, * opony na obu osiach w równym rozmiarze, nadające się do poruszania po drogach publicznych, |  |  |  |
| 2 | HYDRAULIKA:   * pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, * przepływ maksymalny minimum 150 l/min, * ciśnienie maksymalne minimum 200 bar, * linia do młota na ramieniu koparkowym, * stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, |
| 3 | RAMIĘ ŁADOWARKOWE:   * łyżka dzielona (otwierana) wielofunkcyjna o pojemności min. 1,1 m3 (tolerancja 0,05m3) z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania rozściełania i wyrównania wraz z widłami do palet, wyposażona w funkcję samopoziomowania, * układ równoległego podnoszenia, * układ stabilizacji ramienia w czasie jazdy, * wysokość załadunku nie mniej niż 3,0 m, |  |
| 4 | 4.POZOSTAŁE WYMAGANIA:   * główne podzespoły sprzętu wykonane przez tego samego producenta, * błotniki kół przednich i tylnych, * skrzynka narzędziowa wyposażona, * sygnał cofania, * światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny, * 8 świateł roboczych, * oświetlenie drogowe, * oferowany sprzęt (marka) posiada autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski, * instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim, * deklaracja zgodności, wyciąg ze świadectwa homologacji. |  |
| **Osprzęt kompatybilny do typu sprzętu:** | | | | |
| 1 | Komplet łyżek 40/60/80 cm szerokości |  |  |  |
| 2 | Łyżka odmulająca (perforowana) – 2 m |  |
| 3 | Łyżka do hakowania roślinności wodnej – 1,5 m |  |  |  |
| 4 | Łyżka kosząca 250 |  |
| 5 | Łyżka skarpowa o szer. 150 cm |  |
| 6 | Przyczepa niskopodwoziowa do transportu koparki |  |
|  | **SUMA**  SPRZĘT Z OSPRZĘTEM I DOSTAWĄ |  |

Dodatkowe uwagi do przedstawionego zakresu zamówienia lub zaproponowanej wyceny

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu oszacowania wartości [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie].

**DANE WYKONAWCY:**

***Nazwa i adres Wykonawcy:***

**…………………………………........**

**tel. ……………………….............**

**e-mail: ……………………………..**