**Załącznik nr 7**

**Dostawa koparko - ładowarki o mocy 100-110 KM**

**wraz z kompletem osprzętu w ilości 12 szt.**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznaniu rynku przedstawiam wstępne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne | Dostępny/Szacunkowa wartość jednostkowa **netto/brutto [w zł**] | Niedostępny | Szacowany czas dostawy od zawarcia umowy/dni/ |
| 1 | UKŁAD NAPĘDOWY:* silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin minimum IIIB,
* moc 100 - 110 KM,
* napęd na dwie osie,
* układ napędowy wyprodukowany przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty),
* skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna min. 4 biegi w przód,
* blokada tylnego mostu,
* dwa niezależne układy hamowania,
* opony na obu osiach w równym rozmiarze, nadające się do poruszania po drogach publicznych,
 |  |  |  |
| 2 | HYDRAULIKA:* pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku,
* przepływ maksymalny minimum 150 l/min,
* ciśnienie maksymalne minimum 200 bar,
* linia do młota na ramieniu koparkowym,
* stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,
 |
| 3 | RAMIĘ ŁADOWARKOWE:* łyżka dzielona (otwierana) wielofunkcyjna o pojemności min. 1,1 m3 (tolerancja 0,05m3) z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania rozściełania i wyrównania wraz z widłami do palet, wyposażona w funkcję samopoziomowania,
* układ równoległego podnoszenia,
* układ stabilizacji ramienia w czasie jazdy,
* wysokość załadunku nie mniej niż 3,0 m,
 |  |
| 4 | 4.POZOSTAŁE WYMAGANIA:* główne podzespoły sprzętu wykonane przez tego samego producenta,
* błotniki kół przednich i tylnych,
* skrzynka narzędziowa wyposażona,
* sygnał cofania,
* światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny,
* 8 świateł roboczych,
* oświetlenie drogowe,
* oferowany sprzęt (marka) posiada autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski,
* instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
* deklaracja zgodności, wyciąg ze świadectwa homologacji.
 |  |
| **Osprzęt kompatybilny do typu sprzętu:** |
| 1 | Komplet łyżek 40/60/80 cm szerokości |  |  |  |
| 2 | Łyżka odmulająca (perforowana) – 2 m |  |
| 3 | Łyżka do hakowania roślinności wodnej – 1,5 m  |  |  |  |
| 4 | Łyżka kosząca 250 |  |
| 5 | Łyżka skarpowa o szer. 150 cm |  |
| 6 | Przyczepa niskopodwoziowa do transportu koparki |  |
|  | **SUMA**SPRZĘT Z OSPRZĘTEM I DOSTAWĄ |  |

Dodatkowe uwagi do przedstawionego zakresu zamówienia lub zaproponowanej wyceny

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu oszacowania wartości [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie].

**DANE WYKONAWCY:**

***Nazwa i adres Wykonawcy:***

**…………………………………........**

**tel. ……………………….............**

**e-mail: ……………………………..**