**FORMULARZ CENOWY**

# INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą przy Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 527-28-25-616, REGON: 368302575.

# Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

# Szacowanie należy wysłać na adres: justyna.siebert-kaczmarczyk@wody.gov.pl, w terminie do 17 marca 2021, do godz. 15:00.

1. **DANE O WYKONAWCY**

Nazwa:………………………………………..

Adres:………………………………………..

1. **Wycena**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Szacowana kwota netto w PLN | Szacowana kwota brutto w PLN |
| 1 | **TABLICA INFORMACYJNA WOLNOSTOJĄCA JEDNOSTRONNA 200X150 NA STELAŻU ZE SŁUPKAMI****Zakres prac:** produkcja tablic jednostronnych na stelażu ze słupkami z własny nadrukiem i dostarczeniem na wskazany adres. Projekt podlega akceptacji Zamawiającego.**Wymiary:** format 200 x 150, grubość min. 8 mm/5mm**Materiał:** Wszystkie elementy tablic mają być wykonane z materiałów zapewniających trwałość oraz estetyczny wygląd, odpornych na czynniki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV, uszkodzenia oraz odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjne.**Konstrukcja:** do postawienia na metalowym stelażu mocowanym w ziemi. Stelaż tablic składać powinien się z dwóch metalowych nóżek o średnicy 50 mm każdy, połączonych poprzecznymi wspornikami (lub inną konstrukcją, zapewniającą stabilność i odporność na działania wandalizmu - próby przełamania, wygięcia, itd.), do których zamontowane zostałyby plansze informacyjne. Wysokość słupków (od powierzchni terenu do dołu tablicy) min. 2 m. Słupki powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, lub aluminium, pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary. **Nadruk:** Grafika przygotowana przez Zamawiającego. Wszystkie tablice z jednym nadrukiem.**Okres gwarancji:** minimum 3 lata **Ilość:** 7 sztuk |  |  |
| 2 | **TABLICA INFORMACYJNA WOLNOSTOJĄCA JEDNOSTRONNA 90x120 NA STELAŻU ZE SŁUPKAMI****Zakres prac:** produkcja tablic jednostronnych na stelażu ze słupkami z własny nadrukiem i dostarczeniem na wskazany adres. Projekt podlega akceptacji Zamawiającego.**Wymiary:** format 90 x 120, grubość min. 8 mm/5mm**Materiał:** Wszystkie elementy tablic mają być wykonane z materiałów zapewniających trwałość oraz estetyczny wygląd, odpornych na czynniki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV, uszkodzenia oraz odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjne.**Konstrukcja:** do postawienia na metalowym stelażu mocowanym w ziemi. Stelaż tablic składać powinien się z dwóch metalowych nóżek o średnicy 50 mm każdy, połączonych poprzecznymi wspornikami (lub inną konstrukcją, zapewniającą stabilność i odporność na działania wandalizmu - próby przełamania, wygięcia, itd.), do których zamontowane zostałyby plansze informacyjne. Wysokość słupków (od powierzchni terenu do dołu tablicy) min. 2 m. Słupki powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, lub aluminium, pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary.**Nadruk:** Cztery grafiki przygotowane przez Zamawiającego – po jednej grafice na 2 tablice. **Okres gwarancji:** minimum 3 lata**Ilość:** 8 sztuk |  |   |

1. **Termin realizacji**

Prosimy zaproponować termin realizacji, od momentu otrzymania plików produkcyjnych.

Proponowany termin realizacji: ……………………………… (dni)

Podpis: ………………………